

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От 01.03.2011 г. № 5

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов на территории

Крутоярского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 – ФЗ от 06.10. 2003 года , «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов « О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.2004 г. № 122- ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Крутоярского сельского поселения: А.Л.Колыванов

Приложение к постановлению главы Крутоярского сельского поселения от 01.03.2011 г. № 5

Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных

жилых домов населённых пунктов Крутоярского сельского поселения

1.Населённые пункты, садоводческие товарищества, с количеством усадеб(участков, домов) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 – не менее двух прицепных мотопомп.

2. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно- техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой мотопомрой должен быть закреплён моторист, прошедший специальную подготовку.

3.У каждого жилого строения (в тёплое время года) должна быть установлена ёмкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объём не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться вёдрами.

4.У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объём 0,5; 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

5. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно требований, указанных в паспорте на его эксплуатацию и вовремя перезаряжаться.

6. Из расчёта на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объёмом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), ёмкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

7.В населённых пунктах сельских поселений в жилых домах на калитках или воротах домовладений должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.